**Тарельчатый клапан, нержавеющая сталь TM-V2A 12**

Тарельчатые клапаны из нержавеющей стали для приточной и вытяжной вентиляции с соединительными патрубками.

С незафиксированным монтажным кольцом и подпружиненной защелкой для облегчения монтажа.

Плавное регулирование расхода воздуха благодаря поворотной тарелке клапана.

Рекомендуемые принадлежности: Фильтрующий элемент жироуловителя FFE при использовании в помещениях, где в вытяжном воздухе содержится жир (например, на кухнях и т.п.).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TM-V2A 12 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Объемный расход: | 40 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h / 130 m³/h При 11 Пa / 23 Пa / 51 ПA / 139 Пa |
| Материал: | Высококачественная сталь |
| Цвет: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Вес: | 0,27 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,28 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 125 mm |
| Ширина: | 170 mm |
| Высота: | 170 mm |
| Глубина: | 52 mm |
| Ширина с упаковкой: | 175 mm |
| Высота с упаковкой: | 175 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Уровень звуковой мощности: | 35 dB(A) / Макс. при 130 м³/ч |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513759 |
| Номер артикула: | 0151.0375 |

Изготовитель: MAICO

TM-V2A 12 Тарельчатый клапан, нержавеющая сталь