**Воздушный фильтр, запасной ZF 60/100 Комплект**

ZF 60/100: запасной воздушный фильтр для вентиляторных узлов ER ... и ER-AP/ER-APB ... и элементов вытяжной вентиляции Centro ...

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZF 60/100 Комплект |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,24 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,41 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина: | 135 mm |
| Высота: | 135 mm |
| Глубина: | 8 mm |
| Ширина: | 135 mm |
| Высота: | 135 mm |
| Ширина с упаковкой: | 415 mm |
| Высота с упаковкой: | 285 mm |
| Глубина с упаковкой: | 135 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 100 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799938859 |
| Номер артикула: | 0093.0885 |

Изготовитель: MAICO

ZF 60/100 Комплект Воздушный фильтр, запасной