**Центробежный крышный вентилятор EHD 15 EC**

Характеристики

Крышный вентилятор с исключительно компактными размерами экономит место.

Для вытяжной вентиляции.

Корпус красивой формы из оцинкованного стального листа с порошковым покрытием.

Алюминиевая крышка.

Крышка легко снимается для очистки.

Защитная решетка с покрытием.

Центробежная крыльчатка с изогнутыми назад лопастями.

Степень защиты IP Х5.

Двигатель

Высокоэффективный двигатель EC.

Плавная регулируемая скорость вращения.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Указания по монтажу

Благодаря небольшому весу EHD для его транспортировки на крышу не нужен кран или грузовой лифт.

Электрическое присоединение

Присоединение к клеммнику внутри корпуса.

Указания по безопасности

Перед вводом в эксплуатацию вентилятора со свободным отсасыванием необходимо обеспечить защиту от прикосновения к рабочему колесу согласно DIN EN ISO 13857.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EHD 15 EC |
| Объёмный расход: | 608 m³/h |
| Скорость вращения: | 3.395 1/min |
| Тип крыльчатки: | центробежный |
| Регулируемая скорость вращения: |  ✔  |
| Возможность реверса: |  -  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность: | 78 W |
| Iмакс: | 0,7 A |
| Степень защиты: | IP X5 |
| Тепловой класс: | F |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 6,6 kg |
| Масса с упаковкой: | 7,4 kg |
| Номинальный диаметр: | 150 mm |
| Ширина: | 405 mm |
| Высота: | 405 mm |
| Глубина: | 302 mm |
| Ширина с упаковкой: | 435 mm |
| Высота с упаковкой: | 415 mm |
| Глубина с упаковкой: | 340 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | -20 °C до 60 °C |
| Уровень звукового давления: | 53 dB(A) Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799735618 |
| Номер артикула: | 0073.0561 |

Изготовитель: MAICO

EHD 15 EC Центробежный крышный вентилятор