**Алюминиевая гибкая труба AFR 100**

Гибкая пятислойная гофрированная алюминиевая труба в качестве присоединения к главному стояку согласно DIN 18017-3.

Негорючий материал согласно DIN 4102 Класс А1.

Данные длин: растянутая длина.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AFR 100 |
| Макс. рабочее давление: | 2.500 Pa |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Алюминий |
| Вес: | 0,92 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,03 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Длина: | 10 m |
| Ширина: | 10.000 mm |
| Высота: | 115 mm |
| Глубина: | 115 mm |
| Ширина с упаковкой: | 403 mm |
| Высота с упаковкой: | 122 mm |
| Глубина с упаковкой: | 122 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550907 |
| Номер артикула: | 0055.0090 |

Изготовитель: MAICO

AFR 100 Алюминиевая гибкая труба