**Настенный патрубок наружного воздуха KW-AL 16E**

Элегантные настенные патрубки наружного воздуха из нержавеющей стали устанавливаются на наружную стену здания. Они предназначены для всасывания наружного воздуха.

Наружный воздух всасывается внизу.

В объем поставки входит заборник для наружного воздуха с решеткой для защиты от птиц.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KW-AL 16E |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Место установки: | Наружная стена |
| Материал: | Нержавеющая сталь (V2A) |
| Цвет: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Вес: | 0,9 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,03 kg |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Ширина: | 228 mm |
| Высота: | 232 mm |
| Глубина: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 250 mm |
| Высота с упаковкой: | 250 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799520771 |
| Номер артикула: | 0152.0077 |

Изготовитель: MAICO

KW-AL 16E Настенный патрубок наружного воздуха