**Электрическая внутренняя заслонка AE 10**

Внутренние заслонки для приточной и вытяжной вентиляции.

Регулирование потока воздуха с помощью регулируемого угла открытия и закрытия.

Путем открывания по необходимости экономится тепловая энергия.

Управление в действие с помощью бытовых переключателей, таймеров и реле выбега.

Со световой индикацией рабочего состояния.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AE 10 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Потребляемая мощность: | 10 W |
| Iмакс: | 0,04 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,266 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 146 mm |
| Высота: | 146 mm |
| Глубина: | 60 mm |
| Ширина с упаковкой: | 175 mm |
| Высота с упаковкой: | 150 mm |
| Глубина с упаковкой: | 80 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799513001 |
| Номер артикула: | 0151.0300 |

Изготовитель: MAICO

AE 10 Электрическая внутренняя заслонка