**Воздушный фильтр, запасной Duo M6**

Запасной воздушный фильтр для децентрализованного вентиляционного прибора с рекуперацией тепла Duo.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | Duo M6 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чёрный / белый |
| Вес: | 0,04 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,04 kg |
| Класс фильтра: | ISO ePM2,5 ≥ 50 % (M6) |
| Ширина: | 210 mm |
| Высота: | 113 mm |
| Глубина: | 33 mm |
| Ширина с упаковкой: | 211 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 34 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799990970 |
| Номер артикула: | 0093.1439 |

Изготовитель: MAICO

Duo M6 Воздушный фильтр, запасной