**Радиовыключатель DS RC**

Радиовыключатель EnOcean.

Радиовыключатель можно использовать отдельно с вентиляторами ECA ... ipro RC/RCH, ER 100 RC или с системой MAICOsmart.

Радиовыключатель может использоваться также в комбинации со сменным модулем EnOcean E-SM для управления приборами централизованной вентиляции WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WS 320/470 и WR 310/410 через EnOcean.

Возможно использование при реконструкции и для доустановки – без затрат на малярные работы или обои.

Не нужно сбивать или заново класть кафельную плитку.

Применяется везде, где невозможна инсталляция линий управления.

Радиовыключатель может использоваться в "мобильном" варианте.

Радиовыключатель работает без аккумулятора.

Радиовыключатель может привинчиваться или же наклеиваться на стекло.

Простое "обучение" передатчика экономит время программирования.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DS RC |
| Аккумулятор: | не требуется |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Подключение к сети: | не требуется |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,07 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,12 kg |
| Ширина: | 83 mm |
| Высота: | 83 mm |
| Глубина: | 16 mm |
| Ширина с упаковкой: | 87 mm |
| Высота с упаковкой: | 87 mm |
| Глубина с упаковкой: | 75 mm |
| Температура окружающей среды: | -25 °C до 65 °C |
| Радиочастота: | 868,3 MHz |
| Количество радиоканалов: | 4 Каналы |
| Зона действия в здании: | 30 m |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578321 |
| Номер артикула: | 0157.0832 |

Изготовитель: MAICO

DS RC Радиовыключатель