**Вентиляционный контроллер RLS 2**

Для управления вентиляционными приборами с низковольтными вводами и регулирования их работы, например WRG 300 DC.

Возможен выбор автоматического или ручного управления.

Ручное переключение 3 режимов вентиляции: базовая нагрузка, нормальная, полная нагрузка и выкл.

Программирование времени включения режимов вентиляции "Базовая нагрузка" и "Нормальная" с помощью механического таймера.

Программирование суточной длительности режимов вентиляции (24 часа, минимальный интервал 15 минут) и недельной программы включений (7 дней, минимальный интервал 2 часа).

Переключение 3 режимов вентиляции происходит на низковольтной базе (0,1 А при максимум 150 В пер. тока).

Светодиодная индикация "Полная нагрузка" вентиляции.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS 2 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка): | 1 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Характеристики пластмассы: | Полистирол, без ПВХ |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Ширина: | 160 mm |
| Высота: | 78 mm |
| Глубина: | 45 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799578307 |
| Номер артикула: | 0157.0830 |

Изготовитель: MAICO

RLS 2 Вентиляционный контроллер