**Отвод канала 45°, горизонтальный KB45H/55/110**

Характеристики

Отвод канала горизонтальный, габарит муфты. Поверхность: оцинкованный прокат

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KB45H/55/110 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Размер канала: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799555827 |
| Номер артикула: | 0055.0582 |

Изготовитель: MAICO

KB45H/55/110 Отвод канала 45°, горизонтальный