**Система регулирования температуры, нагрузочная часть ATL 2,5**

Нагрузочная часть для электронного 2-х точечного регулятора температуры ATS для управления трёхфазными вентиляторами.

5-ступенчатый трансформатор, регулируется либо вручную либо автоматически с помощью регулятора температуры.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ATL 2,5 |
| Напряжение питания: | 400 В |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 2,5 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вторичное напряжение: | 110 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | светло-серый |
| Вес: | 17,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 18,2 kg |
| Ширина: | 300 mm |
| Высота: | 400 mm |
| Глубина: | 160 mm |
| Ширина с упаковкой: | 490 mm |
| Высота с упаковкой: | 195 mm |
| Глубина с упаковкой: | 400 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577577 |
| Номер артикула: | 0157.0757 |

Изготовитель: MAICO

ATL 2,5 Система регулирования температуры, нагрузочная часть