**Осевой трубный вентилятор DZR 35/4 A**

Характеристики

С возможностью реверса. При нестандартном направлении потока воздуха объемный расход меньше прибл. на 35%.

Вентиляторы с дополнительным обозначением "A" со степенью защиты IP 55, степень защиты проверена согласно DIN VDE 0530, часть 5. Вентиляторы с дополнительным обозначением "D" со степенью защиты IP 54.

Влагозащитная изоляция. Двигатели с подшипниками. Не требует обслуживания. Полимерно-порошковое покрытие.

Модели однофазного тока серийно оснащаются термической защитой от перегрузки.

8-лопастная крыльчатка с профилем из полиамида, армированного стекловолокном. Высокий КПД, низкий уровень шума.

Оцинкованный корпус с фланцами с обеих сторон и с наружной клеммной коробкой, степень защиты IP 54.

Фланцевое отверстие согласно DIN 24154, лист 2, 7/66, на моделях DZR 56/6 A и DZR 56/4 A согласно DIN 24154, часть 2, 7/90.

Монтаж возможен в любом положении.

Трехфазный двигатель

Серия DZR

Трехфазный ток, 400 В, 50 Гц.

Вентиляторы со степенью защиты IP 55.

Модель DZR 25/4 D со степенью защиты IP 54.

По желанию за дополнительную плату возможна установка термической защиты от перегрузки с датчиками температуры на обмотке. Присоединения выполнены беспотенциально на клеммы.

1. Терморезистор, отключающий прибор обеспечивается заказчиком.

2. Термоконтакт в соединении с выключателем полной защиты двигателя MV 25.

Спокойный ход благодаря виброизоляции на подвеске двигателя.

За дополнительную плату возможна поставка с алюминиевой крыльчаткой вместо пластмассовой (см. в разделе принадлежностей), за исключением номинального размера 45 и 56.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZR 35/4 A |
| Объёмный расход: | 2.800 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.425 1/min |
| Максимальное потребление мощности: | 160 W |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Вес: | 7,5 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0086.0418 |

Изготовитель: MAICO

DZR 35/4 A Осевой трубный вентилятор