**Регулятор скорости вращения ST 2,5**

Регулятор скорости вращения для плавного управления вентиляторами.

Возможность установки минимальной скорости вращения.

Принцип действия: управление посредством срезания фаз.

Рекомендуемое расстояние до радио и телевизора: 3 м.

Включение вентилятора на максимальную скорость вращения посредством поворота установочной кнопки. При дальнейшем вращении кнопки скорость вращения снижается.

Защищен от разбрызгиваемой воды.

Со световой индикацией рабочего состояния.

Проверен согласно VDE.

Дополнительный коммутационный контакт (230 В), например, для управления заслонкой.

При использовании тиристорных срезающих фазу приборов в нижнем диапазоне скоростей вращения может возникать физически обусловленный пульсирующий шум. Поэтому в помещениях с повышенными требованиями к шумовым характеристикам вентиляторов, следует применять 5-ступенчатые трансформаторы TRE...

Возможен монтаж на стенах; избегать установки на потолке в связи с ростом температуры.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ST 2,5 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка: | 2,5 A |
| Минимальная нагрузка: | 0,1 A |
| Степень защиты: | IP 44 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,273 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,29 kg |
| Ширина: | 81 mm |
| Высота: | 81 mm |
| Глубина: | 63 mm |
| Ширина с упаковкой: | 95 mm |
| Высота с упаковкой: | 70 mm |
| Глубина с упаковкой: | 73 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578116 |
| Номер артикула: | 0157.0811 |

Изготовитель: MAICO

ST 2,5 Регулятор скорости вращения