**Вентиляционный контроллер RLS PP-K**

Вентиляционный контроллер необходим в качестве принадлежности для PushPull 60 KA и PushPull 60 KL.

Вентиляционный контроллер RLS РР-K предусматривает следующие возможности настройки:

рабочие режимы постоянной вытяжной вентиляции (с рекуперацией тепла), поперечной вентиляцией и удаления влаги.

5 ступеней вентиляции, от 17 до 55 м³/ч.

С помощью одного вентиляционного контроллера RLS PP-K можно одновременно управлять максимум 6 приборами.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS PP-K |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Степень защиты: | IP X0 |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Позиция: | вертикальный |
| Вес: | 0,27 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,46 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 65 mm |
| Ширина с упаковкой: | 200 mm |
| Высота с упаковкой: | 167 mm |
| Глубина с упаковкой: | 143 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799571995 |
| Номер артикула: | 0157.0199 |

Изготовитель: MAICO

RLS PP-K Вентиляционный контроллер