**Датчик влажности PP 45 HY**

Внешний датчик для прибора для вентиляции отдельных помещений PushPull 45 и PushPull Balanced PPB 30.

Датчик подключается через интерфейс RS485 к вентиляционному контроллеру RLS 45 K или RLS 45 O.

Это позволяет расположить датчик и вентиляционный контроллер в разных местах.

Возможен монтаж в обычной розетке скрытого монтажа.

К одному вентиляционному контроллеру можно подключить до 3 внешних датчиков.

Объемный расход приборов PushPull плавно увеличивается в зависимости от показаний датчика.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 HY |
| Датчик: | Влажность |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,07 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,17 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 49 mm |
| Ширина с упаковкой: | 233 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799573654 |
| Номер артикула: | 0157.0365 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 HY Датчик влажности