**Оконный комплект FE 100/1 SG**

Характеристики

Для монтажа малогабаритных вентиляторов группы ECA 100 ipro в окнах и тонких стенах.

Цвет обычный белый – типа RAL 9016.

Корпус из ударопрочной пластмассы.

Объем поставки: Наружная заслонка АР или наружная решетка SG, 3 дистанционные рамки, 2 уплотнительных кольца, резьбовой штуцер, 3 винта для крепления вентилятора, элемент разгрузки от тяговых усилий с 2 винтами, насадка для провода, руководство по монтажу.

Инструкции по монтажу

Простой монтаж в вырезе окна с помощью резьбового соединения адаптера и патрубка с резьбой.

Толщина оконного стекла не менее 3 мм, расстояние между стеклами до 75 мм.

Отверстие в оконном стекле от 115 до 120 мм.

Не подходит для установки в створчатые двойные окна.

Электрическое присоединение

На клеммнике в корпусе ECA 100 ipro...

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FE 100/1 SG |
| Место установки: | Окно / тонкая стена |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса, ударопрочная |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,41 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,49 kg |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 103 mm |
| Ширина с упаковкой: | 158 mm |
| Высота с упаковкой: | 158 mm |
| Глубина с упаковкой: | 123 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799935001 |
| Номер артикула: | 0093.0500 |

Изготовитель: MAICO

FE 100/1 SG Оконный комплект