**Осевой крышный вентилятор DZD 40/64 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 40/64 A |
| Объёмный расход: | 2.050 m³/h / 3.200 m³/h |
| Скорость вращения: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Потребляемая мощность: | 150 W / 250 W |
| Iмакс: | 0,35 A / 0,52 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: | ✔ |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 26,1 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0087.0445 |

Изготовитель: MAICO

DZD 40/64 A Осевой крышный вентилятор