**Плата базовой мощности DTL 2 P-L alt**

Дополнительная плата для установки в электронные регуляторы температуры DTL 24 P при потребляемой мощности от 16,5 кВт до 30 кВт.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DTL 2 P-L alt |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Вес: | 1,66 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577720 |
| Номер артикула: | 0157.0772 |

Изготовитель: MAICO

DTL 2 P-L alt Плата базовой мощности