**Калорифер предварительного нагрева WS-VH 160**

Электрокалорифер предварительного нагрева PTC для непрерывной эксплуатации приборов централизованной вентиляции WS 160 Flat при очень низкой температуре наружного воздуха.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS-VH 160 |
| Напряжение питания: | 230 V пер. тока |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Степень защиты: | IP 00 |
| Вес: | 1,23 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,48 kg |
| Ширина: | 120 mm |
| Высота: | 60 mm |
| Глубина: | 40 mm |
| Ширина с упаковкой: | 360 mm |
| Высота с упаковкой: | 13 mm |
| Глубина с упаковкой: | 240 mm |
| Теплопроизводительность: | 350 W |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 160 Flat... |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925682 |
| Номер артикула: | 0092.0568 |

Изготовитель: MAICO

WS-VH 160 Калорифер предварительного нагрева