**AIROTHERM-вентилятор DZF 35/6 BH**

Характеристики

Стенная втулка из оцинкованной листовой стали.

8-лопастная пластмассовая крыльчатка.

Двигатель

DZF 35/6 BH и DZF 35/4 BH: Термическая защита от перегрузки, серийная.

DZF 35/84 BH и DZF 35/64 BH: Термическую защиту от перегрузки можно получить по запросу.

Присоединения DZF 35/6 BH и DZF 35/4 BH выполнены беспотенциально на клеммы и должны подключаться к выключателю с полной защитой двигателя MV 25 или к цепи тока управления контактора.

Вентиляторы с переключением полюсов: защита от перегрузки обеспечивается через выключатель полной защиты двигателя, устанавливаемый заказчиком.

Указания по безопасности

Перед вводом вентилятора в эксплуатацию со свободным всасыванием необходимо обеспечить защиту от прикосновения к крыльчатке согласно DIN EN 294.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZF 35/6 BH |
| Объёмный расход: | 650 m³/h |
| Скорость вращения: | 900 1/min |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Потребляемая мощность: | 85 W |
| Iном: | 0,2 A |
| Iмакс: | 0,2 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Подключение к сети: | 5 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 8 |
| Масса с упаковкой: | 8,1 kg |
| Номинальный диаметр: | 350 mm |
| Ширина с упаковкой: | 440 mm |
| Высота с упаковкой: | 340 mm |
| Глубина с упаковкой: | 440 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799850304 |
| Номер артикула: | 0085.0030 |

Изготовитель: MAICO

DZF 35/6 BH AIROTHERM-вентилятор