**Осевой крышный вентилятор DZD 40/42 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 40/42 A |
| Объёмный расход: | 3.200 m³/h / 7.300 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Потребляемая мощность: | 260 W / 1.600 W |
| Iмакс: | 0,9 A / 3 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: | ✔ |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 36,8 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0087.0446 |

Изготовитель: MAICO

DZD 40/42 A Осевой крышный вентилятор