**Коробка распределителя воздуха из стального листа, 6 каналов MF-BV75-125-6**

Коробка распределителя воздуха из стального листа со звукозащитной внутренней облицовкой.

На лицевом листе имеются встроенные пластмассовые вставные адаптеры MF-WE для точной и быстрой установки гибких труб MF-F.

При поставке половина вставных адаптеров оснащается заслонками.

С 4 резиновыми крепежными уголками для звукоизоляционного монтажа на стену или потолок.

3 демонтируемые инспекционные пластины (2 по бокам, 1 внизу на распределительной коробке).

Торцевое присоединение для главной трубы (номинальный диаметр 125 / номинальный диаметр 160) может быть смещено на инспекционные пластины.

Используется в качестве сквозной или 90°-й распределительной коробки.

Необходимые принадлежности: уплотнительные кольца MF-FDR.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-BV75-125-6 |
| Направление воздуха: | Приточная или вытяжная вентиляция |
| Объемный расход: | 180 m³/h рекомендуется |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 9,25 kg |
| Масса с упаковкой: | 10,51 kg |
| Диаметр присоединений: | 125 mm |
| Диаметр присоединения гибкой трубы: | 75 mm |
| Количество соединительных штуцеров: | 6 |
| Ширина: | 650 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 450 mm |
| Ширина с упаковкой: | 660 mm |
| Высота с упаковкой: | 175 mm |
| Глубина с упаковкой: | 480 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799185277 |
| Номер артикула: | 0018.0527 |

Изготовитель: MAICO

MF-BV75-125-6 Коробка распределителя воздуха из стального листа, 6 каналов