**Трубный шумоглушитель RSR 15**

Трубный шумоглушитель для вентиляционной техники.

Со звукопоглощающей прокладкой из стекловолокна на основе синтетической смолы.

Негорючий материал согласно DIN 4102 Класс А1.

Примеряющее глушение измерено по DIN 45646.

Термостойкость до +70 °C.

RSR...: звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм.

RSR.../50: звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RSR 15 |
| Исполнение: | Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм |
| Материал: | Алюминий |
| Вес: | 1,8 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,79 kg |
| Номинальный диаметр: | 150 mm |
| Ширина: | 212 mm |
| Высота: | 212 mm |
| Глубина: | 1.120 mm |
| Ширина с упаковкой: | 215 mm |
| Высота с упаковкой: | 220 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.190 mm |
| Примеряющее глушение при 63 Гц: | 4 dB |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 4 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 11 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 25 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 46 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 35 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 19 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 16 dB |
| Звукоизоляция: | да |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923138 |
| Номер артикула: | 0092.0313 |

Изготовитель: MAICO

RSR 15 Трубный шумоглушитель