**TR 0,4**

5-ступенчатый трансформатор для изменения скорости вращения.

Для управления трехфазными вентиляторами.

Со световой индикацией рабочего состояния.

Дополнительный коммутационный контакт (230 В), например, для управления заслонкой.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TR 0,4 |
| Максимальная нагрузка: | 0,4 A |
| Вес: | 3,2 |
| Масса с упаковкой: | 3,2 kg |
| Ширина: | 138 mm |
| Высота: | 170 mm |
| Глубина: | 170 mm |
| Ширина с упаковкой: | 180 mm |
| Высота с упаковкой: | 150 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573791 |
| Номер артикула: | 0157.0379 |

Изготовитель: MAICO

TR 0,4