**Таймер ZA 4**

Автоматический таймер для управления вентиляторами вручную.

Для управления вентиляторами, лампами, электрическими приборами, и т. д.

Управление таймером или непрерывный режим работы можно настроить с помощью установочного кольца.

Плавная регулировка времени выбега.

С пневматической системой.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZA 4 |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 4 A |
| Степень защиты: | IP 30 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,132 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 55 mm |
| Ширина с упаковкой: | 83 mm |
| Высота с упаковкой: | 60 mm |
| Глубина с упаковкой: | 83 mm |
| Пульт дистанционного управления: |  -  |
| Время выбега: | 1 min - 15 min |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799574262 |
| Номер артикула: | 0157.0426 |

Изготовитель: MAICO

ZA 4 Таймер