**Рекуператор WRG20-2H**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRG20-2H |
| Объёмный расход: | 100 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.320 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Потребляемая мощность: | 35 W |
| Iмакс: | 0,2 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 4,7 |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Коэффициент рекуперации тепла: | 50 % |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0082.0231 |

Изготовитель: MAICO

WRG20-2H Рекуператор