**Вентиляционный контроллер RLS 1 WR**

Входят в объем поставки вытяжных приборов WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310, WR 410, WS 320 и WS 470.

Возможно параллельное подключение дополнительных пультов управления.

4 ступени вентиляции настраиваются с помощью кнопок.

Со светодиодной индикацией необходимости замены фильтра.

Со светодиодной индикацией неисправностей.

В объем поставки входит адаптерная пластина для скрытой розетки.

Кабель управления к прибору LiYY 7x0,34 мм².

Подача напряжения обеспечивается через приборы WS / WR.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS 1 WR |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 12 V |
| Материал: | Пластмасса |
| Характеристики пластмассы: | Полистирол, без ПВХ |
| Вес: | 0,09 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 35 mm |
| Ширина с упаковкой: | 87 mm |
| Высота с упаковкой: | 87 mm |
| Глубина с упаковкой: | 45 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799578093 |
| Номер артикула: | 0157.0809 |

Изготовитель: MAICO

RLS 1 WR Вентиляционный контроллер