**Измерительный преобразователь перепада давления DS 500**

Гидровытеснитель в пластмассовом корпусе для использования в воздухе и неагрессивных газах.

Выходной сигнал можно выбрать в диапазоне 0-10 В (состояние при поставке) и 4-20 мA.

Время срабатывания тоже регулируется: 1 с (состояние при поставке) или 100 мс.

Объем поставки:

1 гидровытеснитель

2 пластмассовых датчика давления

1 шланг из ПВХ длиной 2 м

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DS 500 |
| Макс. избыточное давление: | 20 kPa |
| Рабочий диапазон: | 0 - 500 Пa / 0 - 1000 Пa |
| Вид напряжения: | Постоянный ток |
| Напряжение питания: | 18 В – 30 В постоянного тока |
| Выходной сигнал: | 0 V - 10 V |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вес: | 0,17 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,21 kg |
| Ширина: | 130 mm |
| Высота: | 130 mm |
| Глубина: | 56 mm |
| Ширина с упаковкой: | 140 mm |
| Высота с упаковкой: | 75 mm |
| Глубина с упаковкой: | 115 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571186 |
| Номер артикула: | 0157.0118 |

Изготовитель: MAICO

DS 500 Измерительный преобразователь перепада давления