**Регулирование по датчику СО2 Trio CO2 E**

С помощью датчика СО2 можно управлять вентиляционной системой в зависимости от измеренной величины СО2.

Диапазон измерения датчика - от 0 до 2000 промилле.

Заводская установка диапазона регулирования - от 600 до 1300 промилле.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | Trio CO2 E |
| Датчик: | внешний |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,09 kg |
| Ширина: | 110 mm |
| Высота: | 100 mm |
| Глубина: | 25 mm |
| Ширина с упаковкой: | 120 mm |
| Высота с упаковкой: | 105 mm |
| Глубина с упаковкой: | 30 mm |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799981022 |
| Номер артикула: | 0157.1681 |

Изготовитель: MAICO

Trio CO2 E Регулирование по датчику СО2