**Потолочный крепежный уголок WS-BWD 160**

Опорный уголок для монтажа приборов централизованной вентиляции WS 160 Flat и WS 300 Flat на потолок.

Встроенный демпфирующий элемент обеспечивает акустическое разделение прибора и потолка.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS-BWD 160 |
| Место установки: | Потолок |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,84 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,9 kg |
| Ширина: | 40 mm |
| Высота: | 132 mm |
| Глубина: | 53 mm |
| Ширина с упаковкой: | 170 mm |
| Высота с упаковкой: | 160 mm |
| Глубина с упаковкой: | 80 mm |
| Упаковочный комплект: | 4 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 160 Flat... |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925668 |
| Номер артикула: | 0092.0566 |

Изготовитель: MAICO

WS-BWD 160 Потолочный крепежный уголок