**Принадлежности для спаренных оконных переплетов ZD 20-2**

Встраиваемые рамки для монтажа оконных вентиляторов в спаренные оконные переплеты.

Двойные окна можно открыть и чистить.

Наружное расстояние между стеклами от 20 до 40 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZD 20-2 |
| Место установки: | Стеклоблок |
| Вес: | 0,085 |
| Масса с упаковкой: | 0,155 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 200 mm |
| Ширина с упаковкой: | 260 mm |
| Высота с упаковкой: | 65 mm |
| Глубина с упаковкой: | 95 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799939139 |
| Номер артикула: | 0093.0913 |

Изготовитель: MAICO

ZD 20-2 Принадлежности для спаренных оконных переплетов