**DZQ 30/64 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZQ 30/64 A |
| Объёмный расход: | 1.250 m³/h / 1.900 m³/h |
| Скорость вращения: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Возможность реверса: | - |
| Потребляемая мощность: | 100 W / 130 W |
| Iмакс: | 0,37 A / 0,45 A |
| Переключение числа полюсов: | - |
| Вес: | 9 |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 85 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0083.0446 |

Изготовитель: MAICO

DZQ 30/64 A