**ECO 30 E**

Характеристики ECO 30 E, ECO 40 D

Качающийся вентилятор.

Предназначен для настенного монтажа.

Минимальная монтажная высота = 2,3 м (расстояние между нижней гранью крыльчатки и полом).

С желтой хромированной защитной сеткой, защита от прикосновения согласно DIN EN ISO 13857.

3-лопастная пластмассовая крыльчатка.

Регулируемый угол поворота: 55°, 70°, 90° или 115°.

Вентилятор и поворотный привод включаются раздельно.

Двигатель

Асинхронный двигатель.

Термическая защита от перегрузки, серийная.

Инструкции по монтажу

Монтаж отдельных компонентов необходимо выполнять на месте.

Крепежные крюки обеспечивает заказчик.

Электрическое подключение

К клеммникам в области балдахина.

Специальные исполнения

По запросу и за дополнительную цену возможна поставка следующих специальных исполнений:

Специальные напряжения и частоты.

Информацию по временной эксплуатации при температуре ниже -20°С можно получить по запросу.

Эксплуатация с преобразователями частоты в обязательном порядке согласовывается с заводом-производителем.

Выполнимость специального заказа подлежит проверке.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECO 30 E |
| Максимальная циркуляция воздуха: | 2.800 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.350 1/min |
| Диаметр крыльчатки: | 300 mm |
| Тип крыльчатки: | осевой |
| Регулируемая скорость вращения: |  ✔  |
| Возможность реверса: |  -  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Потребляемая мощность: | 37 W |
| Iмакс: | 0,25 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Место установки: | Стена |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | аналогичный белому перламутровому цвету типа RAL 1013 |
| Вес: | 3,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 4,02 kg |
| Поворотный: |  ✔  |
| Ширина: | 345 mm |
| Высота: | 345 mm |
| Глубина: | 330 mm |
| Ширина с упаковкой: | 355 mm |
| Высота с упаковкой: | 355 mm |
| Глубина с упаковкой: | 390 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 40 °C |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799880103 |
| Номер артикула: | 0088.0010 |

Изготовитель: MAICO

ECO 30 E