**Редуктор, асимметричный REDA55/220/80**

Характеристики

Переход асимметричный, габарит муфты. Поверхность: оцинкованный прокат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | REDA55/220/80 |
| Материал корпуса: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Масса с упаковкой: | 0 kg |
| Размер канала: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Уменьшение до размера канала: | x/ x |
| Ширина с упаковкой: | 0 mm |
| Высота с упаковкой: | 0 mm |
| Глубина с упаковкой: | 0 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799557098 |
| Номер артикула: | 0055.0709 |

Изготовитель: MAICO

REDA55/220/80 Редуктор, асимметричный