**Регулятор качества воздуха VOC I WS 120 Trio**

Датчик VOC управляет вентиляционной системой в зависимости от наличия летучих органических соединений (сокр.: VOC — от англ. "volatile organic compounds").

Диапазон измерения датчика — от 0 до 100% (относительно калибровочного газа).

Заводская установка диапазона регулирования — от 30 до 100%.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VOC I WS 120 Trio |
| Вид напряжения: | Постоянный ток |
| Напряжение питания: | 24 V |
| Электрическое подключение: | Винтовые клеммы |
| Датчик: | внутренний |
| Место установки: | в приборе |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,04 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,19 kg |
| Ширина: | 82 mm |
| Высота: | 54 mm |
| Глубина: | 25 mm |
| Ширина с упаковкой: | 155 mm |
| Высота с упаковкой: | 75 mm |
| Глубина с упаковкой: | 175 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799981008 |
| Номер артикула: | 0157.1664 |

Изготовитель: MAICO

VOC I WS 120 Trio Регулятор качества воздуха