**5-ступенчатый трансформатор TRE 0,4-1**

5-ступенчатый трансформатор для изменения скорости вращения.

Для управления однофазными вентиляторами.

Со световой индикацией рабочего состояния.

Дополнительный коммутационный контакт (230 В), например, для управления заслонкой.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TRE 0,4-1 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 0,4 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | светло-серый, типа RAL 7035 |
| Вес: | 1,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,5 kg |
| Ширина: | 190 mm |
| Высота: | 120 mm |
| Глубина: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 200 mm |
| Высота с упаковкой: | 185 mm |
| Глубина с упаковкой: | 148 mm |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573463 |
| Номер артикула: | 0157.0346 |

Изготовитель: MAICO

TRE 0,4-1 5-ступенчатый трансформатор