**Заслонка, тяговое устройство VD 35-Ex**

Автоматические заслонки с тяговым устройством для ручного управления.

Из-за термической подъёмной силы применять только при высоте помещения до 5 м.

До номинальных диаметров DN 400: Заслонка открывается при 930 мин-1 вперед.

Начиная с номинального диаметра DN 500: Заслонка открывается при 715 мин-1 вперед.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VD 35-Ex |
| Вес: | 3,6 |
| Вид заслонки: | с автоматическим открытием и закрытием |
| Подходит для номинального диаметра: | 350 mm |
| Взрывозащита: | Взрывоопасность II 2G |
| Взрывобезопасное исполнение: | антистатический |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936336 |
| Номер артикула: | 0093.0633 |

Изготовитель: MAICO

VD 35-Ex Заслонка, тяговое устройство