**Выключатель защиты двигателя MVE 10**

Выключатель защиты двигателя для вентиляторов с выведенными термоконтактами.

С главной защитой и предохранителем цепей управления.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MVE 10 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 10 A |
| Минимальная нагрузка: | 0,4 A |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Вес: | 0,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,53 kg |
| Ширина: | 75 mm |
| Высота: | 140 mm |
| Глубина: | 95 mm |
| Ширина с упаковкой: | 82 mm |
| Высота с упаковкой: | 145 mm |
| Глубина с упаковкой: | 96 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577119 |
| Номер артикула: | 0157.0711 |

Изготовитель: MAICO

MVE 10 Выключатель защиты двигателя