**Воздушный фильтр, запасной RF 31-4**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE...-4.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RF 31-4 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,655 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,715 kg |
| Класс фильтра: | G4 |
| Подходит для номинального диаметра: | 315 mm |
| Ширина: | 725 mm |
| Высота: | 395 mm |
| Ширина с упаковкой: | 420 mm |
| Высота с упаковкой: | 80 mm |
| Глубина с упаковкой: | 380 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931614 |
| Номер артикула: | 0093.0161 |

Изготовитель: MAICO

RF 31-4 Воздушный фильтр, запасной