**Тарельчатый клапан, нержавеющая сталь TM-V2A 16**

Тарельчатые клапаны из нержавеющей стали для приточной и вытяжной вентиляции с соединительными патрубками.

С незафиксированным монтажным кольцом и подпружиненной защелкой для облегчения монтажа.

Плавное регулирование расхода воздуха благодаря поворотной тарелке клапана.

Рекомендуемые принадлежности: Фильтрующий элемент жироуловителя FFE при использовании в помещениях, где в вытяжном воздухе содержится жир (например, на кухнях и т.п.).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TM-V2A 16 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Объемный расход: | 60 m³/h / 80 m³/h / 130 m³/h / 190 m³/h При 2 Пa / 8 Пa / 22 ПA / 48 Пa |
| Материал: | Высококачественная сталь |
| Цвет: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Вес: | 0,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,51 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 160 mm |
| Ширина: | 225 mm |
| Высота: | 225 mm |
| Глубина: | 62 mm |
| Ширина с упаковкой: | 220 mm |
| Высота с упаковкой: | 75 mm |
| Глубина с упаковкой: | 220 mm |
| Уровень звуковой мощности: | 35 dB(A) / Макс. при 180 м³/ч |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513766 |
| Номер артикула: | 0151.0376 |

Изготовитель: MAICO

TM-V2A 16 Тарельчатый клапан, нержавеющая сталь