**Наружная решётка LZP-R 94**

Погодозащитная решетка для приточной и вытяжной вентиляции в особенно высококачественном исполнении.

С серийным расширением поперечного сечения канала с целью снижения потерь давления.

С жесткими, отводящими дождь, погодозащитными пластинками.

С рамками для установки в кирпичные стены.

С рамой фланца 20 мм и продольными отверстиями для непосредственного подключения к каналу.

Защитная решетка по DIN EN ISO 13857.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | LZP-R 94 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Стена / Канал |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 28 kg |
| Масса с упаковкой: | 40,625 kg |
| Размер канала: | 900 mm x 400 mm |
| Живое сечение: | 2.916 cm² |
| Ширина: | 1.379 mm |
| Высота: | 475 mm |
| Глубина: | 73 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.600 mm |
| Высота с упаковкой: | 800 mm |
| Глубина с упаковкой: | 420 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513896 |
| Номер артикула: | 0151.0389 |

Изготовитель: MAICO

LZP-R 94 Наружная решётка