**вентиляционные фитинги, MT-V125**

Для соединения вентиляционной трубы MT-R с коленом MT-B.

Простой и надежный монтаж.

Быстрое соединение с силовым замыканием.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MT-V125 |
| Материал: | EPDM-резина |
| Вес: | 0,09 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Внутренний диаметр: | 160 mm / 160 mm |
| Ширина: | 120 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 120 mm |
| Высота с упаковкой: | 80 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799599852 |
| Номер артикула: | 0059.0985 |

Изготовитель: MAICO

MT-V125 вентиляционные фитинги,