**Седловые опоры с роликовым кольцевым уплотнением SR 160-160**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SR 160-160 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799554509 |
| Номер артикула: | 0055.0450 |

Изготовитель: MAICO

SR 160-160 Седловые опоры с роликовым кольцевым уплотнением