**Противопожарный компенсирующий элемент BA 160/100-1**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | BA 160/100-1 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 1,76 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,8 kg |
| Противопожарная защита: | да |
| Количество соединительных штуцеров: | 1 |
| Подходит для номинального диаметра: | 160 mm |
| Ширина: | 200 mm |
| Высота: | 640 mm |
| Глубина: | 160 mm |
| Ширина с упаковкой: | 200 mm |
| Высота с упаковкой: | 640 mm |
| Глубина с упаковкой: | 160 mm |
| Номер допуска: | Z-41.6-573 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990154 |
| Номер артикула: | 0093.1009 |

Изготовитель: MAICO

BA 160/100-1 Противопожарный компенсирующий элемент