**Вытяжка из второго помещения ER-ZR**

Набор для двухкомнатного присоединения с дополнительным штуцером, внутренней решеткой и фильтром.

Согласно DIN 18017-3 возможна комбинация со следующими типами: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D и ER EC с крышками ER-AK/ER-AH/ER-AB.

Принадлежности: запасной воздушный фильтр ZRF.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER-ZR |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,18 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,26 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 155 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 120 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990314 |
| Номер артикула: | 0093.1025 |

Изготовитель: MAICO

ER-ZR Вытяжка из второго помещения