**Крышный цоколь для плоских крыш, откидной SOK 31**

Цоколь для плоских крыш для монтажа крышных вентиляторов.

С откидным устройством для откидывания вентилятора при работах в воздуховоде.

Со звуко- и теплоизоляцией из износостойкого и не горючего минерального волокнистого материала.

Рекомендуемые принадлежности: промежуточный штуцер SZ.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SOK 31 |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 15,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 15,21 kg |
| Поворотный: |  ✔  |
| Подходит для номинального диаметра: | 315 mm |
| Ширина: | 915 mm |
| Высота: | 290 mm |
| Глубина: | 915 mm |
| Ширина с упаковкой: | 915 mm |
| Высота с упаковкой: | 290 mm |
| Глубина с упаковкой: | 915 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939931 |
| Номер артикула: | 0093.0993 |

Изготовитель: MAICO

SOK 31 Крышный цоколь для плоских крыш, откидной