**Воздушный фильтр TFE 40-4**

Воздушный фильтр для вентиляционных установок.

Ревизионная дверца легко снимается для замены фильтра.

С фильтром из синтетических волокон.

Фильтрующий элемент не восстанавливается.

С резиновым уплотнением на соединительных патрубках воздуха.

Принадлежности: запасной воздушный фильтр FЕ.. .

Рекомендуемые принадлежности: Реле перепада давления DW 1000.

Указания по монтажу

Сопротивление фильтра следует контролировать посредством реле перепада давления типа DW 1000.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TFE 40-4 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 11,87 kg |
| Масса с упаковкой: | 12,7 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Номинальный диаметр: | 400 mm |
| Ширина: | 505 mm |
| Высота: | 495 mm |
| Глубина: | 570 mm |
| Ширина с упаковкой: | 515 mm |
| Высота с упаковкой: | 545 mm |
| Глубина с упаковкой: | 610 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490821 |
| Номер артикула: | 0149.0082 |

Изготовитель: MAICO

TFE 40-4 Воздушный фильтр