**Отвод, тянутый с роликовым кольцевым уплотнением 15° B15-100**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | B15-100 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799553397 |
| Номер артикула: | 0055.0339 |

Изготовитель: MAICO

B15-100 Отвод, тянутый с роликовым кольцевым уплотнением 15°