**DZQ 40/6 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZQ 40/6 A |
| Объёмный расход: | 2.800 m³/h |
| Скорость вращения: | 930 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Возможность реверса: | - |
| Потребляемая мощность: | 130 W |
| Iмакс: | 0,3 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: | - |
| Вес: | 8,2 |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0083.0426 |

Изготовитель: MAICO

DZQ 40/6 A