**Отвод, тянутый с роликовым кольцевым уплотнением 60° B60-125**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | B60-125 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799553199 |
| Номер артикула: | 0055.0319 |

Изготовитель: MAICO

B60-125 Отвод, тянутый с роликовым кольцевым уплотнением 60°